1. számú melléklet

**Település lista**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MAGÁZ Kft. Szolgáltatási területei** | | |
|
| **Gödöllői üzem** | | |
|  |  |  |
| **Sámsonháza átadó** | **Majosháza átadó** | **Gödöllő-Cinkota átadó** |
|  |  |  |
| **Nagybárkány és térsége** | **Kiskungáz** | **Tigáz** |
|  |  |  |
| **Alsótold** | **Áporka** | **Szada** |
| **Bokor** | **Bugyi** | **Mogyoród** |
| **Cserhátszentiván** | **Délegyháza** |  |
| **Felsőtold** | **Dunavarsány** |  |
| **Garáb** | **Kiskunlacháza** |  |
| **Kisbárkány** | **Majosháza** |  |
| **Kutasó** | **Ócsa-Felsőbabád** |  |
| **Lucfalva** | **Taksony** |  |
| **Márkháza** |  |  |
| **Mátraszőlős\*** |  |  |
| **Mátraverebély** |  |  |
| **Nagybárkány** |  |  |
| **Nagykeresztúr** |  |  |
| **Sámsonháza** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | **Kaba gázátadó** |
|  |  |  |
|  |  | **KABA Eastern S. Zrt** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. számú melléklet

**Munkatevékenységek egységárlistái (árajánlati táblázatok)**

**ÁRLAP**

**250 m alatti gázelosztó és csatlakozó vezeték építése**

A Magáz Magyar Gázszolgáltató Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településeken a szerződött időszakban végzendő .kivitelezési munkákhoz.

A megadott egységárak minden esetben nettó összegként, Forintban értendők.

**1. Egységáras tipizált munkák, utólagos leágazások komplett kivitelezése esetén**

(kiszállási költséggel együtt)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S. sz | Munka megnevezése | Munka nettó ára (Ft) |
| 1 | 5 fm alatti hosszúság esetén | …………..,-Ft |
| 2 | 5-10 fm esetén (útátfúrás nélkül) | …………..,-Ft |
| 3 | 5-10 fm esetén (útátfúrással) | …………..,-Ft |
| 4 | 10-20 fm esetén (útátfúrás nélkül) | …………..,-Ft |
| 5 | 10-20 fm esetén (útátfúrással) | …………..,-Ft |

Az ajánlat kidolgozásánál vegyék figyelembe, hogy ezek a munkák végzése jellemzően nem külön - külön, hanem területileg csoportosítva történik és a csatlakozó (előkerti felállás) építés költségét a fogyasztó külön megfizeti, továbbá azt, hogy a megrendeléseket 45 naptári napon belül kell elvégezni, tehát a szolgáltató bevárhat a fenti időszakon belül több megrendelést is, ezzel is csökkentve a fajlagos költségeit.

**2. “Földmunka” 20 fm feletti megrendelések esetén**

(kiszállási költség nélkül)

Ezen követelmény meghatározásban megnevezett talajminőségű osztályok megfelelnek az MSZ 15105-65-ben megfogalmazottaknak.

Az egységárakban benne foglaltatnak az általános és a speciális előfeltételekben foglalt összes tevékenységek.

Ár

2..1. Földmunka ……………- Ft / m

2.2. Fejgödör kialakítás 2 méter mélységig ……………- Ft / m3

1. **“Technológiai szerelés” 20 fm feletti megrendelések esetén**

(kiszállási költség nélkül)

Az egységárakban benne foglaltatnak az általános és a speciális előfeltételekben foglalt összes tevékenységek.

3.1. Vezetéképítés

3.1.1. PE vezeték szerelés

PE gázvezetékek építése az előírt műszaki megoldások, anyagminőségek (min. PE 100/G SDR 11) figyelembevételével, védőcsövek elhelyezésével, varratvizsgálattal, nyomáspróbával, a rendszer üzembehelyezésével.

Ár

3.1.1.1. PE-vezeték szerelés DN20 ……………- Ft / m

3.1.1.2. PE-vezeték szerelés DN32 ……………- Ft / m

3.1.1.3. PE-vezeték szerelés DN40 ……………- Ft / m

3.1.1.4. PE-vezeték szerelés DN63 ……………- Ft / m

3.1.1.5. PE-vezeték szerelés DN90 ……………- Ft / m

3.1.1.6. PE-vezeték szerelés DN110 ……………- Ft / m

3.1.1.7. PE-vezeték szerelés DN160 ……………- Ft / m

3.1.1.8. PE-vezeték szerelés DN200 ……………- Ft / m

3.1.1.9. PE-vezeték szerelés DN250 ……………- Ft / m

3.1.1.10. PE idom beépítése DN40-ig ……………- Ft / db

3.1.1.11. PE idom beépítése DN63 - DN90 ……………- Ft / db

3.1.1.12. PE idom beépítése DN110 - DN160 ……………- Ft / db

3.1.1.13. PE idom beépítése DN200 - DN250 ……………- Ft / db

3.1.1.14. Fűtőszálas idom beépítése átmérőtől függetlenül Ft / db ……………- Ft / db

3.1.2. Acélvezeték szerelése

Acél gázvezetékek építése az előírt csőanyagból (NA50-től csak FUCHS cső), varrat- vizsgálattal, a hegesztési varratok utólagos szigetelésével, nyomáspróbával, a rendszer üzembe helyezésével együtt.

Ár

3.1.2.1. Acélvezeték szerelés NA25 - NA30 ……………- Ft / m

3.1.2.2. Acélvezeték szerelés NA40 - NA50 ……………- Ft / m

3.1.2.3. Acélvezeték szerelés NA80 ……………- Ft / m

3.1.2.4. Acélvezeték szerelés NA100 ……………- Ft / m

3.1.2.5. Acélvezeték szerelés NA150 ……………- Ft / m

3.1.2.6. Acélvezeték szerelés NA200 ……………- Ft / m

3.1.2.7. Acélvezeték szerelés NA250 felett ……………- Ft / m

3.1.2.8. Acél idom beépítése NA40-ig ……………- Ft / db

3.1.2.9. Acél idom beépítése NA50 - NA100 ……………- Ft / db

3.1.2.10. Acél idom beépítése NA150 - NA200 ……………- Ft / db

3.1.2.11. Acél idom beépítése NA250 felett ……………- Ft / db

3.1.2.12. Acélvez.szigetelés, szigetelésvizsgálattal NA 50 alatt ……………- Ft / m

3.1.3. Elzárószerelvények elhelyezése

Eltemethető megfelelő nyomásfokozatú gázvezetéki elzárószerelvény kiépítése behegeszthető kivitelben, csapszekrénybe felvezetett kezelőszárral, gázvezetéki jelzőtáblával jelölve.

Ár

3.1.3.1. PE beépítési készlettel D20-as méretben ……………- Ft / db

3.1.3.2. PE beépítési készlettel D32-es méretben ……………- Ft / db

3.1.3.3. PE beépítési készlettel D40-es méretben ……………- Ft / db

3.1.3.4. PE beépítési készlettel D63-as méretben ……………- Ft / db

3.1.3.5. PE beépítési készlettel D90-es méretben ……………- Ft / db

3.1.3.6. PE beépítési készlettel D110-es méretben ……………- Ft / db

3.1.3.7. PE beépítési készlettel D160-as méretben ……………- Ft / db

2.1.3.8. PE beépítési készlettel D200-as méretben ……………- Ft / db

3.1.3.9. Acélvezetékbe hegeszthető kivitelben NA50-es méretben ……………- Ft / db

3.1.3.10. ua. mint a 2.1.4.9 tétel, de NA80-as méretben ……………- Ft / db

3.1.3.11. ua. mint a 2.1.4.9. tétel, de NA100-as méretben ……………- Ft / db

3.1.3.12. ua. mint a 2.1.4.9. tétel, de NA150-es méretben ……………- Ft / db

3.1.3.13. ua. mint a 2.1.4.9. tétel, de NA200-as méretben ……………- Ft / db

3.1.4. Rendkívüli követelmények és nehézségek

Ha a kivitelezés során olyan rendkívüli körülmény illetve nehézség lép fel, melyet a kiviteli tervdokumentáció nem tartalmazott. Ez csak akkor ismerhető el többletmunkaként, amennyiben a kivitelező erről az építtetőt az építési naplóban tájékoztatta és az építtető, az egységárak és mennyiségek rögzítésével ennek elvégzését ebben a formában írásban engedélyezte. A kivitelező és az építtető képviselői közti szóbeli megállapodások alapján pót- és többletmunka nem végezhető, illetve nem számolható el.

Ide tartoznak:

Ár

3.1.4.1. Gázvezetéképítésre nem alkalmas talaj cseréje

(szállítások 20 km-en belül) …………….- Ft / m3

3.1.4.2. Gázvezeték kavicságyvédelembe helyezése

fóliával, csapszekrénnyel ……………- Ft / m

3.1.4.3. Talajvizes területen vízszintcsökkentési munka ………………- Ft / szivattyú

üzemóra

3.1.4.4. A felszín nagymértékű cseréje, abban az esetben Egyedi

ha a károsítás a kivitelező tevékenységével nem ármeg-

hozható összefüggésbe állapodás

3.1.5. Különleges építési eljárások pótlékai

Ezen munkák árai a 2.1.1. és 2.1.2. pozíciókhoz tartozó pótlékokként értendők.

Pótlék

3.1.5.1. Fúrás, sajtolás IV. talajosztályig, max. 12 m  
hosszig, max. DN90-es védőcsőméretig,  
minden szükséges és járulékos munkával ……………- Ft / m

3.1.5.2. Fúrás, sajtolás V-VII. talajosztályig, max. 12 m  
hosszig, max. DN90-es védőcsőméretig,  
minden szükséges és járulékos munkával ……………- Ft / m

3.1.5.3. mint a 2.1.6.1. pozíció DN90 - DN200 között ……………- Ft / m

3.1.5.4. mint a 2.1.6.2. pozíció DN90 - DN200 között ……………- Ft / m

3.1.5.5. Alsó patakkeresztezés védőcsővel, max. 2 m  
nyílástávolságig, vízfolyásszint alatt min. 1,0 m-rel  
kialakítva, minden szükséges és járulékos munkával ……………- Ft / db

3.1.5.6. mint a 2.1.6.5. pozíció 2 - 5 m között ……………- Ft / db

3.1.5.7. mint a 2.1.6.5. pozíció 5 - 10 m között ……………- Ft / db

3.1.5.8. mint a 2.1.6.5. pozíció 10 - 20 m között ……………- Ft / db

3.1.5.10. mint a 2.1.6.9. pozíció 5 - 10 m között ……………- Ft / db

3.1.5.11. mint a 2.1.6.9. pozíció 10 - 20 m között ……………- Ft / db

**4. “A felszín elbontása és helyreállítása” 20 fm feletti megrendelések esetén**

(kiszállási költség nélkül)

**4.1. A felszín elbontása**

A felszín elbontásába beleértendő a burkolat feltörés, a technikai eszköztől függetlenül, az elszállítás, depóban való ideiglenes illetve a későbbi végleges elhelyezés minden költsége.

Ár

4.1.1. Szórt felületű út bontása vastagságtól függetlenül ……………… Ft / m2

4.1.2. Aszfalt felület bontása vastagságtól függetlenül …………….- Ft / m3

4.1.3. Beton felület bontása 0,15 m vastagságig …………….- Ft / m3

4.1.4. Beton felület bontása 0,15 m vastagság felett …………….- Ft / m3

**4.2. A felszín helyreállítása**

Ár

4.2.1. “J” tömörítésű osztályba tartozó talaj esetén ……………… Ft / m2

4.2.2. “K” tömörítésű osztályba tartozó talaj esetén ……………… Ft / m2

4.2.3. Betonfelület helyreállítása 0,06 m vastagságig …………….- Ft / m3

4.2.4. Betonfelület helyreállítása 0,06 m vastagság felett …………….- Ft / m3

4.2.5. Szegélykő helyreállítás ……………… Ft / m

4.2.6. Szórt aszfaltfelület helyreállítása ……………… Ft / m2

4.2.7. Aszfalt útburkolat sávos helyreállítása 1 m szélességig ……………… Ft / m2

(4 cm vastagságú AB 12)

4.2.8. Aszfalt útburkolat sávos helyreállítása 1 m szélességig ……………… Ft / m2

(6 cm JU-20 + 4 cm AB 5) (Kht. kezelésében lévő útterületek)

4.2.9. Aszfaltszőnyeg helyreállítása ……………… Ft / m2

(4 cm AB 5)

4.2.10. Burkolat helyreállítása pilikánkővel 10 cm vastagságig ……………… Ft / m2

**5. Elosztóhálózat karbantartási tevékenységei**

Ár

5.1.Biztonsági övezetben végzett karbantartási tevékenységek

5.1.1.Föld feletti tartószerkezetek, áthídalók karbantartása ………………….. Ft/év/ gázfogadó

5.1.2**.** Jelzőoszlopok, zászlók karbantartása ………………………. Ft/db

5.1.3.Jelzőoszlopok, zászlók, G táblák pótlása………………………. Ft/db

**6. Kiszállási díjak 20 fm feletti megrendelések esetén:**

Ár

5.1 Kisteher autó …………….- Ft/km

5.2 Teherautó …………….- Ft/km

5.3 Árokásó gép …………….- Ft/km

2/A. számú melléklet

**Munkatevékenységek egységárlistái (árajánlati táblázatok)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | egységár | me |
|  | ***Mérőberendezés üzembe helyezése, cseréje, leszerelése, javítása és ellenőrzése (Vhr.144/A.§ (2) c)pont)*** |  |  |
|  | Gázmérők fel-és leszerelése, üzembe helyezése, cseréje | ……………….. | Ft/gázmérő |
|  | Előrefizetős mérők fel- és leszerelése | ……………….. | Ft/gázmérő |
|  | ***Mérőhely és mérőberendezés ellenőrzése ( Vhr.144/A.§ (2) c)pont)*** |  |  |
|  | Felhasználóváltással összefüggő mérőhelyi ellenőrzés | ……………….. | Ft/gázmérő |
|  | Mérőhely és mérőberendezés ellenőrzése ( Vhr.144/A.§ (2) c)pont) | ……………….. | Ft/gázmérő |
|  | ***Mérőberendezések leolvasása (Vhr 144/A.§ (2) d)pont)*** |  |  |
|  | Leolvasás | ……………….. | Ft/db |
|  | Rendkivüli leolvasás | ……………….. | Ft/db |
|  | **Fogyasztói nyomásszabályozókkal kapcsolatos tevékenységek** |  |  |
|  | Fogyasztó nyomásszabályozók felszerelése, cseréje, leszerelése, helyszíni ellenőrzése, karbantartása (Vhr 144/A.§ (2) c)pont) | ……………….. | Ft/db |

3.számú melléklet

**Ajánlattevő meglévő telephelyének (telephelyeinek) adatai**

3/A.számú melléklet

**Ajánlattevő tervezet telephelyének (telephelyeinek) adatai**

4.számú melléklet

**Ajánlattevő alkalmazásában lévő szakirányú végzettséggel rendelkezők jegyzéke**

5..számú melléklet

**Ajánlattevő és alvállalkozók alapvető eszközei és gépi berendezései**

6.számú melléklet

**Ajánlattevő által végzett referenciamunkák jegyzéke**

7. számú melléklet

**Ajánlattevő alvállalkozói által végzett referenciamunka jegyzéke**

8.-8/A.számú melléklet

**Alvállalkozói bejelentés, Alvállalkozói nyilatkozat**

9. számú melléklet

**TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT**

A …………………………. ………………..(Nyilatkozattevő) ezennel kijelenti, hogy a jelen eljárással összefüggésben a Magáz Magyar Gázszolgáltató Kft. (Magáz Kft.) és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen formában és módon tudomására jutott adat, tény, információ, így különösen a technológiájával és az üzleti vagy piaci működésével, terveivel kapcsolatos technikai vagy üzleti jellegű információ, adat, irat és know-how, bizalmas információnak, üzleti titoknak minősül.

Nyilatkozattevő tudomásul veszi és vállalja, hogy köteles a bizalmas információt titokban tartani, azt bizalmasan kezelni, továbbá azt nem hozhatja forgalomba vagy nyilvánosságra, illetve harmadik személynek nem adhatja ki, nem teheti hozzáférhetővé semmilyen formában a Magáz Kft. előzetes, írásbeli engedélye nélkül.

A jelen nyilatkozatból fakadó titoktartásra vonatkozó kötelezettség nem terjed ki az alábbi információkra:

* amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben a nyilatkozattevő hibáján kívül válnak nyilvánossá; vagy
* amelyek bizonyíthatóan már a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően is ismertek voltak a nyilatkozattevő számára; vagy
* melyek olyan harmadik fél által jutottak a nyilatkozattevő tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titkossági megállapodás a Magáz Kft. felé; vagy
* amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.

Nyilatkozattevő a fenti kötelezettségvállalásának megszegésével a Magáz Kft.-nek okozott kárért felelősséggel tartozik.

A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalás a nyilatkozat aláírástól számított három (3) év elteltével szűnik meg az érintett adatok tekintetében.

Hely, idő …………………………

……………………………………………………

(cégképviselő)

10.számú melléklet

**Nyilatkozat + pénzügyi alkalmasság**